**Instalace Speed box2 for Bosch:**  
1, Odpojte baterii z elektrokola.  
2, Povolte šroub levé kliky a kliku demontujte.  
3, Povolte 3 torx šrouby držící plastový kryt motoru a kryt odklopte.  
4, Odpojte konektor čidla snímače otáček a konektor vedoucí k dispeji.  
5, K rozpojeným konektorům připojte SpeedBox2.  
6, Do původních konektorů připojte kontakty z SpeedBox2.  
7, Přiklopte plastový kryt motoru a přišroubujte 3 torx šrouby držící tento kryt.  
8, Namontujte levou kliku a dotáhněte středový šroub kliky.  
9, Připojte baterii k elektrokolu.  
  
**Provoz Speed Box2 for Bosch:**  
1, Zapněte elektrokolo.  
2, Aktivace a deaktivace se provádí tlačítkem WALK umístěným na řiditkách.  
3, Po zapnutí elektrokola je SpeedBox2 vždy vypnutý.  
4, Po prvním stisknutí tlačítka WALK se na displeji po dobu jedné vteřiny zobrazí aktuální rychlost 50km/h. SpeedBox2 je aktivní a vaše kolo pojede rychlostí až 50km/h.  
5, Po dalším stisku tlačítka WALK se na displeji zobrazí 2.5km/h to znamená že je SpeedBox2 deaktivován a přípomoc elektrokola je aktivní maximálně do rychlosti 25km/h.  
  
**Upozornění:**  
1, Ujistěte se, že použití produktů SpeedBox není v rozporu s platnou lagislativou země, ve které budete své elektrokolo používat.  
2, Buďte při jízdě ohleduplní ke svému okolí.  
3, Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé použítím produktů SpeedBox a SpeedBox2.  
4, Vždy používejte cyklistickou přilbu a další ochranné pomůcky.